|  |  |
| --- | --- |
| Логотип | **ООО ПРОМЭЛЕМЕНТ** |
| **ИНН 7450061888, КПП 746001001 Юридический адрес: 454047, г. Челябинск, ул. Жукова, 14, оф. 46; тел. Факс. (351) 722-15-93,225-01-92,225-01-93**  **e-mail: pochta@promelement.ru**  **р/с 40702810407110005580 в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" , к/с № 30101810400000000711**  **сайт: www.promelement.ru** |
| ***П р о м Э л е м е н т - В а ж н ы й Э Л Е М Е Н Т В а ш е г о У с п е х а!!!*** | |

**Опросный лист**

**Батарея гидроциклонов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Техническая характеристика изделия** | | | | |
| Производительность батареи гидроциклонов | | |  | |
| Максимальные габаритные размеры батареи | | |  | |
| Высота, м | Ширина, м | | Длина, м | |
| Ограничения по максимальным габаритным размерам отсутствуют | | |  | |
| Место установки в технологической цепи: | | | | |
|
| Тип устанавливаемого гидроциклона | | |  | |
| Угол конуса гидроциклона | | |  | |
| Расположение гидроциклонов: | Линейное | | Круговое( "ромашка") | |
| Угол наклона гидроциклонов | | |  | |
| Наличие пережимной задвижки на вводе питания гидроциклонов: | | | | |
| Да | | | Нет | |
| Дополнительные требования: | | | | |
|
| Наличие резиновой футеровки на сливных желобах батареи: | | | Да | Нет |
| Толщина футеровки на сливных желобах, мм | | |  | |
| Количество, шт. | | |  | |
| **Характеристика рабочей среды** | | | | |
| Температура рабочей среды, градус | | |  | |
| Температура окружающей среды, градус  Содержание твердого в транспортируемом материале, % | | |  | |
|
| Гранулометрический состав частиц транспортируемого материала | | |  | |
|
| Химический состав транспортируемого материала, рН рабочей среды | | |  | |
|
|
| **Контактная информация** | | | | |
| Название организации: | |  | | |
| Контактное лицо: | |  | | |
| Контактные телефоны: | |  | | |

Для оптимального подбора конструкции изделия и марки резиновой смеси, просим Вас подробно заполнить все вышеперечисленные пункты опросного листа.